Infrastruktur

Planung

Historisch vorhandene Netzwerkverkabelung / Neubau

Organisatorisches

Ansprechpersonen / Kontaktmöglichkeiten / Planung Personal / Wartung / Upgrades einspielen / Backupleitung

Hilfreiche Netzwerkstandards

IEEE 802.1AB - Link Layer Discovery Protocol - Herausfinden bei welchem Switchport Netzwerkdosen beim Switch terminieren

# lldpcli
[lldpcli] # show neighbors
-------------------------------------------------------------------------------
LLDP neighbors:
-------------------------------------------------------------------------------
Interface: eth0, via: LLDP, RID: 1, Time: 91 days, 14:16:45
Chassis:
ChassisID: mac 12:34:56:31:23:65
SysName: mrSwitch
SysDescr: Aruba Instant On 1930 48G 4SFP/SFP+ Switch JL685A, InstantOn_1930_2.5.0.0 (42), Linux 4.4.120, U-Boot 2013.01 (V1.0.1.35)
MgmtIP: 192.168.1.1
MgmtIface: 100022
Capability: Bridge, on
Port:
PortID: ifname 1
PortDescr: 1
TTL: 120
-------------------------------------------------------------------------------
[lldpcli] #

IEEE 802.3ad - Link aggregation - Bündelung von Links zB: von AccessSwitch zu CoreSwitch mit 2 oder 3x1Gbit Link der als LACP zusammen gefasst wird - Throughput erhöht sich insgesamt - parallel können mehrere Datenströme zu je einem Gbit übertragen werden

IEEE 802.3af / 802.3at / 802.3bt - Power over Ethernet - Strom über CAT Verkabelung verteilen für die Stromversorgung von zB: AccessPoints

Darstellung

Templates: konzept_infrastruktur_template_darstellung.odg , ict-shapes-for-openoffice-draw-2010-05-11.odg ( bei den Shapes liegt das Copyright bei Frank Ebert )